### File Tecnico numero: 2775TF

DATI DEL FABBRICANTE / MANUFACTURER'S DATA
Nome Azienda / Company Name | -LEWER CALZATURE TECNICHE SRL
Indirizzo / Address | CONTRADA BAGNI 84020 COLLIANO
Paese / Country | Italy
Telefono / Phone | 0828995520
Email | info@lewer.it
Partita IVA / VAT Number | 02874720655
Marchio / Mark | LOGO LEWER
Persona di Contatto / Contact Person | ALESSANDRO PEPE

LUOGO DI PRODUZIONE / PRODUCTION SITE
coincide con il fabbricante / as manufacturer

DATI RELATIVI AL DPI / PPE DATA
Codice Articolo | MOSCA
Modello | Calzatura alla caviglia
Classificazione | II - Calzature interamente in gomma (interamente vulcanizzate) o completamente polimeriche (interamente stampate)
Misura | 36 - 47
Destinazione d'uso del DPI | Edilizia, ferramenta, Logistica, Magazzinieri, Industria.
Processo di lavorazione | Iniettata
DPI soggetto ad invecchiamento | Sì

Norme armonizzate di riferimento | EN ISO 20345:2022+A1:2024 | Cat Protezione DPI | S3S | Categoria del DPI | II

Categoria di protezione aggiuntiva | FO

VALUTAZIONE DEI RISCHI (REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA IN ACCORDO ALL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/425) / RISK ASSESSMENT (ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENT ACCORDING TO ANNEX II OF THE REGULATION (EU) 2016/425)
Number | Requisiti essenziali | Applicabile | Coperto da
--- | --- | --- | ---
﻿1 | REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI |  | Norma armonizzata
1.1 | Principi di progettazione |  | Norma armonizzata
1.1.1 | Ergonomia |  | Norma armonizzata
1.1.2 | Livelli e classi di protezione |  | Norma armonizzata
1.1.2.1 | Livello di protezione ottimale |  | Norma armonizzata
1.1.2.2 | Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio |  | Norma armonizzata
1.2 | Innocuità dei DPI |  | Norma armonizzata
1.2.1 | Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo |  | Norma armonizzata
1.2.1.1 | Materiali costitutivi appropriati |  | Norma armonizzata
1.2.1.2 | Stato della superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore |  | Norma armonizzata
1.2.1.3 | Impedimento massimo ammissibile per l'utilizzatore |  | Norma armonizzata
1.3 | Comfort ed efficacia |  | Norma armonizzata
1.3.1 | Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore |  | Norma armonizzata
1.3.2 | Leggerezza e solidità |  | Norma armonizzata
1.3.3 | Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati simultaneamente |  |
1.3.4 | Indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili |  |
1.4 | Istruzioni e informazioni del Fabbricante |  | Norma armonizzata
2 | REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSI TIPI DI DPI |  |
2.1 | DPI dotati di sistemi di regolazione |  |
2.2 | DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere |  |
2.4 | DPI soggetti a invecchiamento |  | Istruzioni e informazioni del fabbricante
2.5 | DPI suscettibili di restare impigliati durante l'impiego |  |
2.6 | DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive |  |
2.7 | DPI destinati ad interventi rapidi o a essere indossati o rimossi rapidamente |  |
2.8 | DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose |  |
2.9 | DPI muniti di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore |  |
2.12 | DPI con una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza |  | Marcatura
2.14 | DPI multirischio |  | Norma armonizzata
3 | REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER RISCHI PARTICOLARI |  |
3.1 | Protezione da impatto meccanico |  | Norma armonizzata
3.1.1 | Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo |  | Norma armonizzata
3.1.2 | Cadute |  | Norma armonizzata
3.1.2.1 | Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento |  | Norma armonizzata
3.1.3 | Vibrazioni meccaniche |  |
3.2 | Protezione dalla compressione statica di una parte del corpo |  | Norma armonizzata
3.3 | Protezione dalle lesioni meccaniche |  | Norma armonizzata
3.6 | Protezione dal calore e |  | Norma armonizzata
3.6.1 | Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI |  | Norma armonizzata
3.6.2 | DPI completi, pronti per l'uso |  | Istruzioni e informazioni del fabbricante
3.7 | Protezione dal freddo |  | Norma armonizzata
3.7.1 | Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI |  | Norma armonizzata
3.7.2 | DPI completi, pronti per l'uso |  | Istruzioni e informazioni del fabbricante
3.8 | Protezione dalle scosse elettriche |  |
3.8.1 | Dispositivi isolanti |  |
3.8.2 | Dispositivi conduttori |  |
3.9 | Protezione dalle radiazioni |  |
3.9.1 | Radiazioni non ionizzanti |  |
3.9.2 | Radiazioni ionizzanti |  |
3.9.2.1 | Protezione dalla contaminazione radioattiva esterna |  |
3.9.2.2 | Protezione dall'irradiazione esterna |  |
3.10 | Protezione dalle sostanze e dalle miscele pericolose per la salute e dagli agenti biologici nocivi |  |
3.10.2 | Protezione dai contatti epidermici o oculari |  |

COMPONENTI DEL DPI / PPE PARTS
N. | Parte | Articolo | Colore | Descrizione | Numero Rapporto di Prova | Data Rapporto di Prova
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | Puntale di sicurezza | 604 ALUSTRATEGY | GRIGIO | PUNTALE ALLUMINIO | 22-1308-2-RP-1 | 2022-11-05
16 | Inserto resistente alla perforazione | ADVANCE ANTISTATICO | BIANCO/VERDE | TESSUTO NON METALLICO | 23-2202.7 | 2023-08-25
12 | Fodera della mascherina | BAHIA | GIALLO | TESSUTO TRIDIMENSIONALE | 24-3387.2 | 2024-11-07
19 | Fodera del quartiere | BAHIA | GIALLO | TESSUTO TRIDIMENSIONALE | 24-3739.2 | 2024-11-25
2 | Linguetta | VANCOUVER | GRIGIO | TESSUTO | 2020/0294-3-RP-1 | 2020-03-03
18 | Fodera del tallone | BAHIA G | GIALLO | TESSUTO TRIDIMENSIONALE | 24-3387.2 | 2024-11-07
18 | Fodera del tallone | BAHIA G | GIALLO | TESSUTO TRIDIMENSIONALE | 24-3387.2 | 2024-11-07
1 | Collarino | VANCOUVER | GRIGIO | TESSUTO | 2020/0294-3-RP-1 | 2020-03-03
4 | Tomaio (mascherina) | NABUK | GRIGIO | PELLE NABUK | 22-2978-2-RP-1- | 2022-11-21
7 | Tomaio (quartiere) | NABUK | GRIGIO | PELLE NABUK | 22-2978-2-RP-1- | 2022-11-21
8 | Tomaio (tallone) | NABUK | GRIGIO | PELLE NABUK | 22-2978-2-RP-1- | 2022-11-21
8 | Tomaio (tallone) | NABUK | GRIGIO | PELLE NABUK | 22-2978-2-RP-1- | 2022-11-21
11 | Suola - Pianta | SUOLA SKILL | NERO/GRIGIO | SUOLA GOMMA-PU-PU | 25-544.6 | 2025-04-10
15 | Plantare o tallonetta | RIO | NERO | PLANTARE PU | 25-544.5 | 2025-04-10
10 | Fondo della calzatura | SUOLA SKILL | NERO/GRIGIO | SUOLA GOMMA-PU-PU | 25-544.7 | 2025-04-10

ESEMPIO DI MARCATURA CE / EXAMPLE OF CE MARKING
Posizione della marcatura sul DPI | stampa a laser sotto la suola
Marchio del fabbricante |
Codice Articolo | Fondo della calzatura
Indirizzo del fabbricante | CONTRADA BAGNI 84020 COLLIANO - Italy
Misura | 36-47
Mese ed anno di produzione | 2025-04
Numero di serie e/o di lotto |
Numero ed anno della norma armonizzata utilizzata | 20345 2022
Simbolo/i dei requisiti supplementari |
Marcatura CE |

#### MEZZI DI CONTROLLO E PROVA IN PRODUZIONE PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ / MEANS USED DURING THE PRODUCTION TO ENSURE THE CONFORMITY

Prova

IMBALLAGGIO / PACKAGING - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY
Imballaggio | scatola
Dichiarazione di conformità UE | Disponibile sul sito web
Indirizzo del sito web | www.lewer.it

Firmato digitalmente tramite token
Firmato il | 2025-05-06 | Da | ALESSANDRO PEPE